# بدء التشغيل

##

افتح الغطاء العلوي (10) وأدخل بطاقة Micro‑SD‏ (20) في الفتحة (11) حتى النهاية. أعد غلق الغطاء العلوي.

##

لغرض تشغيل كاميرا الفحص اضغط على زر التشغيل والإطفاء (3). تظهر في وحدة العرض (9) شاشة البداية لفترة قصيرة.

ملاحظة: إذا كان كابل الكاميرا غير موصل عند التشغيل، تظهر رسالة خطأ في وحدة العرض.

لغرض إيقاف كاميرا الفحص اضغط على زر التشغيل والإطفاء (3) مجددًا.

في حالة عدم الضغط على أي زر بكاميرا الفحص، فإنها تتوقف أوتوماتيكيا بعد مرور فترة (k).

##

لزيادة درجة سطوع صورة الكاميرا يمكنك تشغيل المصباح (15) في رأس الكاميرا والتحكم في شد الإضاءة.

يمكن ضبط شدة الإضاءة على 4 مستويات (0 %، 25 %، 50 %، 100 %).

لتشغيل مصباح الكاميرا (15) ولزيادة شدة الإضاءة كرر الضغط على زر الإضاءة/شدة الإضاءة (7) إلى أن يتم الوصول إلى شدة الإضاءة المرغوبة.

- لا توجه نظرك إلی المصباح (15) ولا توجه المصباح على الآخرين. فقد يتسبب ضوء المصباح في إبهار العينين.

لخفض شدة الإضاءة وإطفاء مصباح الكاميرا (15) كرر الضغط على زر الإضاءة/شدة الإضاءة (7) إلى أن يتم الوصول إلى شدة الإضاءة المرغوبة أو إلى أن ينطفئ المصباح.

##

من خلال الضغط لوهلة قصيرة على زر التكبير (2) يمكن تكبير الصورة في وحدة العرض مرة ونصف أو مرتين.

##

عن طريق الزر Up is Up™‎ ‎ (5)‎ يمكن تدوير الصورة بحيث يظهر «أعلى» الصورة أعلى وحدة العرض أيضًا.

ملحوظة: تكون الوظيفة مقيدة في حالة تركيب مرآة (25) و/أو في حالة الاتجاه الرأسي لكابل الكاميرا (13)

##

عن طريق زر التحويل بين طريقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو (8) يمكنك الانتقال بين طريقة التصوير الفوتوغرافي وطريقة الفيديو. تظهر طريقة التسجيل المضبوطة (a) في شريط الحالة (b).

عن طريق زر التقاط الصور أو الفيديو (6) يمكنك التقاط صورة في الطريقة المعنية أو تشغيل تسجيل الفيديو أو إيقافه.

##

يمكن عن طريق الضغط على الزر (4) تخصيص وظيفة أخرى للأزرار (8), (7), (5) و (4) (تبعًا للمعروض في وحدة العرض فوقها) (المستوى الثاني). استخدم هذه الأزرار تبعا للمعروض في وحدة العرض.

من خلال الضغط لوهلة قصيرة على الزر (4) يتم فتح طريقة المعرض. من خلال الضغط على الزر (4) يمكنك عرض الصورة على كامل وحدة العرض ومن خلال الضغط على الزر (6) يمكنك تشغيل فيديو.

من خلال الضغط لفترة طويلة على الزر (4) يتم فتح أوضاع ضبط الطريقة. أوضاع الضبط التالية متاحة:

- التشغيل بالألوان (النقطة الحمراء) تشغيل الأبيض والأسود (النقطة الخضراء) (h)
- درجة سطوع وحدة العرض (i)
- التاريخ/الوقت (j)
- وظيفة Auto-Off: مدة عدم تفعيل كاميرا الفحص، التي يتم إطفاؤها بعدها (k)
- فترة إضاءة وحدة العرض (l)
- درجة امتلاء/تنسيق بطاقة Micro‑SD‏ (m)

##

يتم إظهار شريط الحالة (b) في وحدة العرض بعد كل ضغطة زر لمدة ثانيتين. وهو يُظهر التالي:

- طريقة التسجيل المضبوطة (a)
- التاريخ والوقت
- درجة التكبير المضبوطة (c)
- شدة الإضاءة المضبوطة (i)
- حالة شحن المركم/البطاريات (e)

##

لا يمكن نقل الصور والفيديوهات إلا وبطاقة Micro‑SD‏ (20) مدخلة.

يمكن توصيل كاميرا الفحص بكمبيوتر عن طريق كابل Micro‑USB‏ (19) لنقل الصور والفيديوهات.

ملحوظة: لا يمكن استخدام واجهة USB بالارتباط مع منتجات Apple (على سبيل المثال MacBooks). لا يتم نقل البيانات في هذه الحالة إلا عن طريق بطاقة Micro‑SD.

يتم الإشارة في وحدة عرض كاميرا الفحص إلى توصيلها بكمبيوتر عن طريق رمز.

تظهر كاميرا الفحص في الكمبيوتر كمشغل خارجي.

لا يمكن شحن مركم كاميرا الفحص عن طريق الوصلة (12).

##

افتح الغطاء العلوي (10) وأدخل كابل ‌Micro‑USB‏ (19) بشكل صحيح في الوصلة (12).

بعد نق ل البيانات قم بخلع كابل Micro‑USB وأغلق الغطاء العلوي مرة أخرى.