# Techniniai duomenys

Skaitmeninė patikros kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa
su akumuliatoriumi | V= | 10,8/12
su baterijomis | V= | 6
Baterijos (šarminės mangano) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Santykinis oro drėgnis | % | 5–95A)
Kameros kabelio ilgis | m | 1,2
Kameros kabelio mažiausias lenkimo spindulys | mm | 25
Kameros galvutės skersmuo | mm | 8,5
Ekrano raiška |  | 320 × 240
Veikimo laikas apie | h | 2B)/6C)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 0,64
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 217 × 90 × 49
Aplinkos sąlygos
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) | °C | –10 ... +50
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant be akumuliatoriaus | °C | –20 ... +70
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant su akumuliatoriumi | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 12...

A)

  Nerasoja

B)

  su baterijomis

C)

  su akumuliatoriumi, esant 100% lemputės kameros galvutėje šviesos intensyvumui

D)

  ribota galia, esant temperatūrai <0 °C