# Petunjuk pengoperasian

Periksa area yang ingin diinspeksi dan perhatikan terutama penghalang atau area berbahaya.

Tekuk kabel kamera (13) sedemikian rupa hingga kepala kamera dapat diarahkan masuk dengan baik ke dalam area yang akan diperiksa. Masukkan kabel kamera dengan hati-hati.

Sesuaikan kecerahan lampu kamera (15) hingga gambar dapat dikenali dengan baik. Cahaya yang redup dapat memberikan gambar yang lebih baik misalnya pada objek yang memiliki pantulan yang kuat.

Jika objek yang akan diperiksa tidak terlihat jelas, persempit atau perlebar jarak antara kepala kamera (14) dengan objek.

##

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara −20 °C hingga 50 °C. Jangan meletakkan baterai di dalam kendaraan, misalnya pada musim panas.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah aus dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk mengenai pembuangan baterai.

##

| Penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Tampilan kesalahan pada display
| Kabel kamera tidak terpasang | Pasang kabel kamera.
| Kartu Micro-SD tidak terpasang atau tidak terpasang dengan benar | Masukkan kartu Micro-SD hingga maksimal.