# Technické údaje

Digitálna inšpekčná kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Menovité napätie
s akumulátorom | V= | 10,8/12
s batériami | V= | 6
Batérie (alkalicko-mangánové) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relatívna vlhkosť vzduchu | % | 5–95A)
Dĺžka kábla kamery | m | 1,2
Najmenší polomer ohybu kábla kamery | mm | 25
Priemer hlavy kamery | mm | 8,5
Rozlíšenie displeja |  | 320 × 240
Doba prevádzky cca | h | 2B)/6C)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | mm | 217 × 90 × 49
Podmienky prostredia
odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
povolená teplota okolia pri prevádzkeD) | °C | −10 ... +50
povolená teplota okolia pri skladovaní bez akumulátora | °C | −20 ... +70
povolená teplota okolia pri skladovaní s akumulátorom | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 12...

A)

  Bez zarosenia

B)

  s batériami

C)

  s akumulátorom pri 100 % jase svetla v hlave kamery

D)

  obmedzený výkon pri teplotách <0 °C