# Käyttöönotto

##

Avaa yläkansi (10) ja työnnä Micro-SD-kortti (20) portin (11) pohjaan. Sulje yläkansi.

##

Käynnistä tarkastuskamera painamalla käynnistyspainiketta (3). Aloitusnäyttö näkyy hetken aikaa näytössä (9).

Huomautus: jos käynnistyksen aikana kamerakaapeli on irti, näytössä näkyy virheilmoitus.

Sammuta tarkastuskamera painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (3).

Jos et paina mitään tarkastuskameran painiketta, laite sammuu asetetun sammutusajan (k) kuluttua automaattisesti.

##

Voit parantaa kamerakuvaa kytkemällä kamerapään valaisimen (15) päälle ja säätämällä sen kirkkautta.

Kirkkautta voi säätää neliportaisesti (0 %, 25 %, 50 % ja 100 %).

Sytytä kameran valaisin (15) painamalla valo-/kirkkauspainiketta (7) ja lisää kirkkautta toistuvilla painalluksilla, kunnes kirkkaus on sopiva.

- Älä katso valaisinta (15) kohti äläkä kohdista valaisinta muihin ihmisiin. Valaisimen valo voi sokaista silmät.

Kun haluat vähentää kirkkautta tai sammuttaa kameran valaisimen (15), paina toistuvasti valo-/kirkkauspainiketta (7), kunnes kirkkaus on sopiva tai valaisin sammuu.

##

Painamalla lyhyesti painiketta (2) voit suurentaa näytön kuvan puolitoistakertaiseksi tai kaksinkertaiseksi.

##

Up is Up™ -painikkeella (5) saat käännettyä kuvan niin, että "yläpuoli" näkyy myös näytössä ylöspäin.

Huomautus: rajoitettu toimivuus, kun peili (25) on asennettu ja/tai kamerakaapeli (13) on kohdistettu pystysuoraan

##

Valokuvaus- ja videotilan vaihtopainikkeella (8) voit vaihtaa valokuvaustilan ja videotilan välillä. Parhaillaan asetettuna oleva tila (a) näytetään tilarivillä (b).

Valokuvauksen/videotaltioinnin laukaisupainikkeella (6) otat valitussa tilassa valokuvan tai käynnistät/lopetat videotaltioinnin.

##

Painamalla painiketta (4) kohdennat painikkeille (8), (7), (5) ja (4) toisen toiminnon (yläpuolella näkyvää näyttöä vastaavasti) (2. taso). Käytä näitä painikkeita näytön osoittamalla tavalla.

Painamalla lyhyesti painiketta (4) avaat galleriatilan. Painamalla painiketta (4) voit tarkastella kuvaa koko ruudun koossa ja painamalla painiketta (6) voit katsoa videon.

Painikkeen (4) pitkällä painalluksella avaat asetustilan. Siinä voi tehdä seuraavia asetuksia:

- värikuva (punainen piste) / mustavalkokuva (vihreä piste) (h)
- näytön kirkkaus (i)
- päivämäärä/kellonaika (j)
- automaattinen sammutustoiminto: tarkastuskameran käyttötauon pituus, jonka jälkeen laite sammuu (k)
- näytön valaisuaika (l)
- Micro-SD-kortin muistitilan täyttöaste/formatointi (m)

##

Tilarivi (b) näkyy näytössä jokaisen painikepainalluksen jälkeen noin kahden sekunnin ajan. Se näyttää:

- asetetun kuvaustilan (a)
- päivämäärän ja kellonajan
- asetetun suurennuksen (c)
- asetetun kirkkauden (i)
- akun/paristojen varaustilan (e)

##

Valokuvien ja videoiden siirto on mahdollista vain paikalleen asennetun Micro-SD-kortin (20) avulla.

Tarkastuskameran voi liittää tietokoneeseen Micro-USB-johdolla (19) valokuvien ja videoiden siirtämiseksi.

Huomautus: USB-liitäntää ei voi käyttää Apple-tuotteiden (esim. MacBookien) yhteydessä. Tässä tapauksessa tiedonsiirto toimii vain Micro-SD-kortin kautta.

Tarkastuskamera osoittaa näytössä olevalla symbolilla, että se on kytketty tietokoneeseen.

Tarkastuskamera näkyy tietokoneessa ulkoisena asemana.

Tarkastuskameran akkua ei voi ladata liitännän (12) kautta.

##

Avaa yläkansi (10) ja kytke Micro-USB-johto (19) oikeassa asennossa liitäntään (12).

Kun olet siirtänyt tiedot, irrota Micro-USB-johto ja sulje yläkansi.