# 작동

- 베어툴 (1) 및 충전용 배터리 (17) 가 물에 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오. 올바르게 조립한 경우 카메라 케이블 및 카메라 헤드는 방수됩니다. 하지만 베어툴 및 충전용 배터리는 물로부터 보호되지 않습니다. 물에 닿으면 감전 또는 손상의 위험이 있습니다.

- 카메라 헤드 (14) 의 렌즈가 손상된 경우, 산업용 내시경을 사용하지 마십시오. 습기가 증발된 후에만 산업용 내시경의 전원을 켜십시오. 그렇지 않을 경우 산업용 내시경이 손상될 수 있습니다.

- 전원이 켜진 라이트 (15) 는 작동 중에 뜨거워질 수 있습니다. 화상 방지를 위해 라이트를 만지지 마십시오.

- 산업용 내시경이 극한 온도 또는 온도 차이가 심한 곳에 노출되지 않도록 하십시오. 예를 들어 장시간 차량 안에 기기를 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 산업용 내시경을 사용하기 전에 우선 적당한 온도가 되도록 하십시오.

초기 작동
사용 방법