# Thông số kỹ thuật

Camera kiểm tra kỹ thuật số | GIC 120 C
--- | ---
Mã hàng |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Điện thế danh định
Với loại pin | V= | 10,8/12
Với pin | V= | 6
Pin (kiềm-mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Độ ẩm không khí tương đối | % | 5–95A)
Chiều dài cáp camera | m | 1,2
Bán kính uốn nhỏ nhất của cáp camera | mm | 25
Đường kính đầu camera | mm | 8,5
Độ phân giải màn hình |  | 320 × 240
Thời gian vận hành khoảng. | h | 2B)/6C)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Kích thước (Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao) | mm | 217 × 90 × 49
Các điều kiện xung quanh
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hànhD) | °C | –10 ... +50
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ không có pin | °C | –20 ... +70
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ có pin | °C | –20 ... +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 12...

A)

  không ngưng tụ

B)

  Với pin

C)

  Với loại pin ở độ sáng 100% của đèn trong đầu camera

D)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C