# Вказівки щодо роботи

Перевірте середовище, яке бажаєте оглянути, і особливо стежте за перешкодами або небезпечними ділянками.

Зігніть кабель камери (13) так, щоб основну частину камери можна було добре ввести у досліджуване середовище. Обережно введіть кабель камери.

Налаштуйте яскравість ламп камери (15) так, щоб зображення можна було добре розпізнати. Якщо предмети сильно віддзеркалюють, наприклад ви можете отримати краще зображення з меншим освітленням.

Якщо досліджуваний предмет відображається нечітко, зменште або збільште відстань між основною частиною камери (14) і предметом.

##

Захищайте акумуляторну батарею від вологи і води.

Зберігайте акумулятор лише за температури від −20 °C до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор влітку в машині.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

##

| Причина | Усунення
--- | --- | ---
Індикація помилок на дисплеї
| Кабель камери не монтований | Монтуйте кабель камери.
| Micro-SD-карта не вставлена або вставлена неправильно | Вставте Micro-SD-карту і досуньте до упору.