# Технические данные

Цифровая инспекционная камера | GIC 120 C
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Номинальное напряжение
С аккумуляторной батареей | V= | 10,8/12
С батарейками | V= | 6
Батарейки (щелочные) |  | 4 × 1,5 В LR6 (AA)
Относительная влажность воздуха | % | 5–95A)
Длина кабеля камеры | м | 1,2
Наименьший радиус изгиба кабеля камеры | мм | 25
Диаметр камеры | мм | 8,5
Разрешение дисплея |  | 320 × 240
Время работы прим. | ч | 2B)/6C)
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,64
Размеры (длина × ширина × высота) | мм | 217 × 90 × 49
Условия окружающей среды
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииD) | °C | –10 ... +50
Допустимая температура окружающей среды во время хранения (без аккумулятора) | °C | –20 ... +70
Допустимая температура окружающей среды во время хранения (с аккумулятором) | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 12...

A)

  без конденсации

B)

  С батарейками

C)

  С аккумулятором при 100% яркости лампы в камере

D)

  ограниченная мощность при температуре <0 °C