# Funcionamento

- Proteja o aparelho manual (1) e a bateria (17) de humidade e radiação solar direta. O cabo e a cabeça da câmara são à prova de água se a montagem estiver correta. Contudo, o aparelho manual e a bateria não estão protegidos contra água e no caso de contacto com a mesma existe o risco de choque elétrico ou danos.

- Não utilize a câmara de inspeção se a lente na cabeça da câmara (14) estiver embaciada. Só ligue a câmara de inspeção quando a humidade tiver evaporado. Caso contrário, pode danificar a câmara de inspeção.

- A luz (15) ligada pode aquecer durante o funcionamento. Não toque na luz para evitar queimaduras.

- Não exponha a câmara de inspeção a temperaturas extremas ou oscilações de temperatura. Não os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automóvel. No caso de oscilações de temperatura maiores, deixe a câmara de inspeção atingir a temperatura ambiente antes de a utilizar.

Colocação em ‌funcionamento
Instruções de trabalho