# Tekniske data

Digitalt inspeksjonskamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominell spenning
Med oppladbart batteri | V= | 10,8/12
Med engangsbatterier | V= | 6
Engangsbatterier (alkaliske manganbatterier) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativ luftfuktighet | % | 5–95A)
Lengde på kamerakabel | m | 1,2
Minste bøyeradius kamerakabel | mm | 25
Diameter kamerahode | mm | 8,5
Oppløsning display |  | 320 × 240
Driftstid ca. | t | 2B)/6C)
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 217 × 90 × 49
Omgivelsesforhold
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) | °C | –10 ... +50
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring uten oppladbart batteri | °C | –20 ... +70
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring med oppladbart batteri | °C | –20 ... +50
Anbefalte oppladbare batterier |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Anbefalte ladere |  | GAL 12...

A)

  Uten kondensering

B)

  Med engangsbatterier

C)

  Med oppladbart batteri ved 100 % lysstyrke på lyset i kamerahodet

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C