# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення відеоскопа на сторінках з малюнками.

(1) | Ручне знаряддя
(2) | Кнопка Збільшення
(3) | Вимикач
(4) | Кнопка Галерея/Налаштування (1-й рівень) Кнопка OK/Видалити (2-й рівень)
(5) | Кнопка Up is Up™ (1-й рівень) Кнопка для прогортування вперед (2-й рівень)
(6) | Пускова кнопка для запису фото або відео чи для відтворення відео (режим галереї)
(7) | Кнопка Освітлення/Яскравість (1-й рівень) Кнопка для гортання назад (2-й рівень)
(8) | Кнопка для перемикання між режимами фото або відео (1-й рівень) Кнопка Назад (2-й рівень)
(9) | Дисплей
(10) | Верхня кришка
(11) | Слот для Micro-SD-карти
(12) | Роз'єм для кабелю Micro-USB
(13) | Кабель камери
(14) | Основна частина камери
(15) | Індикатори в основній частині камери
(16) | Лінза камери
(17) | Акумуляторна батареяA)
(18) | Кнопка розблокування
(19) | Кабель Micro-USB
(20) | Micro-SD-карта
(21) | Роз'єм камери
(22) | Фіксатор кабеля камери
(23) | Магніт
(24) | Гак
(25) | Дзеркало
(26) | Кожух перехідника для батарейок
(27) | Кришка перехідника для батарейок
(28) | Секція

A)

  Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.

## Індикатори (вибір)

(a) | Налаштований режим фото або відео
(b) | Рядок стану
(c) | Налаштоване збільшення
(d) | Налаштоване освітлення/яскравість
(e) | Стан заряду акумулятора/батарейок
(f) | Символ для перемикання між режимами фото або відео
(g) | Символ для режиму галереї/режиму Налаштувань
(h) | Перемикання кольорового відтворення/чорно-білого відтворення
(i) | Налаштування яскравості дисплея
(j) | Налаштування дати/часу
(k) | Налаштування тривалості автоматичного відключення (функція Auto-Off)
(l) | Налаштування тривалості освітлення дисплея
(m) | Поточне зайняте місце на Micro-SD-карті