# Технічні дані

Цифровий відеоскоп |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Ном. напруга
З акумуляторною батареєю | V= | 10,8/12
З батарейками | V= | 6
Батарейки (лужно-марганцеві) |  | 4 × 1,5 В LR6 (AA)
Відносна вологість | % | 5–95A)
Довжина кабелю камери | м | 1,2
Найменший радіус згинання кабелю камери | мм | 25
Діаметр основної частини камери | мм | 8,5
Роздільна здатність дисплея |  | 320 × 240
Робочий ресурс прибл. | год. | 2B)/6C)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,64
Розміри (довжина × ширина × висота) | мм | 217 × 90 × 49
Умови навколишнього середовища
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) | °C | –10 ... +50
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні без акумулятора | °C | –20 ... +70
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні з акумулятором | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 12...

A)

  без конденсації

B)

  З батарейками

C)

  З акумулятором при 100 % яскравості світла у основній частині камери

D)

  обмежена потужність при температурі <0 °C