# Instrucţiuni de lucru

Verifică mediul pe care doreşti să-l inspectezi, acordând o atenţie deosebită obstacolelor sau locurilor periculoase.

Îndoaie cablul camerei (13), astfel încât capul camerei să poată fi introdus cu uşurinţă în mediul care trebuie examinat. Introdu cu atenţie cablul camerei.

Potriveşte luminozitatea lămpii camerei (15) astfel încât imaginea să aibă o vizibilitate bună. În cazul obiectelor cu reflexie puternică, de exemplu, poţi obţine o imagine mai bună cu o luminozitate mai slabă.

Dacă obiectele care trebuie examinate sunt redate neclar, redu sau măreşte distanţa dintre capul camerei (14) şi obiect.

##

Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi a apei.

Depozitează acumulatorul numai la temperaturi cuprinse între −20 °C şi 50 °C. Nu lăsaţi acumulatorul în interiorul unui autovehicul, de exemplu, pe timpul verii.

Un timp de funcţionare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s‑a uzat şi trebuie înlocuit.

Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.

##

| Cauză | Remediere
--- | --- | ---
Mesaj de eroare pe afişaj
| Cablul camerei nu este montat | Montează cablul camerei.
| Cardul Micro-SD nu este introdus, respectiv nu este introdus corect | Introdu cardul Micro-SD şi împinge-l până la capăt.