# Norādījumi par darbu

Pārbaudiet apkārtni, ko vēlaties apskatīt ar kontrolkameru, un īpašu uzmanību pievērsiet šķēršļiem un bīstamām vietām.

Salokiet kameras kabeli (13) tā, lai kameras galvu varētu labi ievadīt apskatāmajā vidē. Uzmanīgi iebīdiet kameras kabeli.

Pielāgojiet kameras lampas spilgtumu (15) tā, lai attēls būtu labi izšķirams. Piemēram, ja priekšmets stipri atstaro gaismu, labāku attēlu var iegūt, samazinot spilgtumu.

Ja apskatāmo priekšmetu attēls nav ass, samaziniet vai palieliniet attālumu starp kameras galvu (14) un priekšmetu.

##

Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.

Glabājiet akumulatoru temperatūrā no −20 °C līdz 50 °C. Neatstājiet akumulatoru karstumā, piemēram, vasaras laikā neatstājiet to automašīnā.

Ja manāmi samazinās instrumenta darbības laiks starp akumulatora uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt.

Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem.

##

| Cēlonis | Novēršana
--- | --- | ---
Kļūdas rādījums displejā
| Nav piemontēts kameras kabelis | Piemontējiet kameras kabeli.
| Micro-SD karte nav ievietota vai ir ievietota nepareizi | Ievietojiet Micro-SD karti un iebīdiet līdz atdurei.