# 초기 작동

##

상단 커버 (10) 를 푼 후 Micro-SD 카드 (20) 를 슬롯 (11) 쪽으로 끝까지 밀어 끼우십시오. 상단 커버를 다시 닫으십시오.

##

산업용 내시경의 전원을 켜려면 전원 버튼 (3) 을 누르십시오. 디스플레이 (9) 에 시작화면이 잠깐 동안 표시됩니다.

지침: 전원을 켤 때 카메라 케이블이 장착되어 있지 않으면, 디스플레이에서 오류 메시지를 나타냅니다.

산업용 내시경의 전원을 끄려면 전원 버튼 (3) 을 다시 누르십시오.

산업용 내시경에서 아무런 버튼을 누르지 않으면, 산업용 내시경은 설정된 시간 (k) 경과 후 배터리 절약을 위해 자동으로 꺼집니다.

##

카메라 화면을 더 밝히려면, 카메라 헤드의 라이트 (15) 를 켜고 밝기를 조절하십시오.

밝기는 4단계로 설정할 수 있습니다(0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

카메라 라이트 (15) 를 켜고 밝기 강도를 높이려면, 원하는 밝기에 도달할 때까지 조명/밝기 버튼 (7) 을 누르십시오.

- 라이트 (15) 를 직접 응시하는 일이 없도록 하고, 라이트가 다른 사람을 향하지 않게 하십시오. 라이트의 빛이 눈 부시게 할 수 있습니다.

밝기를 줄이고 카메라 라이트 (15) 를 끄려면, 원하는 밝기에 도달하거나 라이트가 꺼질 때까지 때 조명/밝기 버튼 (7) 을 누르십시오.

##

확대 버튼 (2) 을 짧게 누르면, 디스플레이의 화면을 1.5배 또는 2배 정도 확대할 수 있습니다.

##

Up is Up™ 버튼 (5) 을 눌러 화면을 회전시키면, 디스플레이 상단에도 "상부"가 표시됩니다.

지침: 미러 (25) 가 조립된 경우 및/또는 카메라 케이블 (13) 이 수직으로 정렬되어 있는 경우 기능이 제한됨

##

사진 모드 또는 동영상 모드 전환 버튼 (8) 을 누르면, 사진 모드 또는 동영상 모드 사이에 전환할 수 있습니다. 현재 설정된 촬영 모드 (a) 가 상태표시줄 (b) 에 표시됩니다.

사진 또는 동영상 퐐영 트리거 버튼 (6) 을 누르면 해당 모드에서 사진을 찍거나 동영상 촬영을 시작 및 종료할 수 있습니다.

##

버튼 (4) 을 누르면 버튼 (8), (7), (5) 및 (4) 이 (디스플레이 표시에 따라) 다른 기능으로 배정됩니다(두 번째 영역). 디스플레이 표시 내용에 따라 해당 버튼을 사용하십시오.

버튼 (4) 을 짧게 누르면 갤러리 모드가 열립니다. 버튼 (4) 을 누르면 화면을 전체 화면 크기로 볼 수 있으며, 버튼 (6) 을 누르면 동영상을 재생할 수 있습니다.

버튼 (4) 을 길게 누르면 설정 모드가 열립니다. 다음과 같은 설정이 가능합니다:

- 컬러 재생(적색 항목)/흑백 재생(녹색 항목) (h)
- 디스플레이 밝기 (i)
- 날짜/시간 (j)
- 자동 꺼짐 기능: 산업용 내시경의 전원이 꺼져 작동되지 않는 시간 (k)
- 디스플레이 조명 시간 (l)
- Micro-SD 카드의 메모리 배정/포맷 (m)

##

버튼을 누를 때마다 디스플레이에 상태표시줄 (b) 이 2 초 정도 나타납니다. 상태표시줄이 나타내는 내용은 다음과 같습니다:

- 설정된 촬영 모드 (a)
- 날짜 및 시간
- 설정된 확대 비율 (c)
- 설정된 밝기 (i)
- 충전용 배터리/배터리 충전 상태 (e)

##

사진 및 동영상은 Micro-SD 카드 (20) 가 삽입된 상태에서만 전송 가능합니다.

산업용 내시경은 Micro-USB 케이블 (19) 을 통해 컴퓨터에 연결하여 사진 및 동영상을 전송할 수 있습니다.

지침: USB 인터페이스는 Apple 제품(예: MacBooks)과 결합하여 사용할 수 없습니다. 이 경우 데이터 전송은Micro-SD 카드를 통해서만 진행할 수 있습니다.

산업용 내시경은 디스플레이의 기호를 통해 컴퓨터와 연결된 상태임을 표시합니다.

컴퓨터에는 산업용 내시경이 외부 드라이브로 표시됩니다.

산업용 내시경의 충전용 배터리는 단자 (12) 를 통해 충전할 수 없습니다.

##

상단 커버 (10) 를 푼 후 Micro-USB 케이블 (19) 을 단자 (12) 에 올바른 방향으로 끼우십시오.

데이터 전송 후 Micro-USB 케이블을 분리하고, 상단 커버를 다시 닫으십시오.