# Vận Hành

- Bảo vệ thiết bị cầm tay (1) và pin (17) khỏi ẩm ướt và bức xạ mặt trời trực tiếp. Cáp camera và đầu camera không thấm nước khi được lắp đặt đúng cách. Tuy nhiên thiết bị cầm tay và pin không được chống nước, khi tiếp xúc với nước sẽ có nguy cơ bị điện giật hoặc thiệt hại.

- Không sử dụng camera kiểm tra, nếu ống kính trên đầu camera (14) bị mờ sương. Chỉ bật camera kiểm tra nếu hơi ẩm bay hơi. Nếu không, camera kiểm tra có thể bị hư hại.

- Đèn được bật (15) có thể nóng lên trong khi vận hành. Không chạm vào đèn để tránh bị bỏng.

- Không cho camera kiểm tra tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt hoặc dao động nhiệt độ. Không để nó trong chế độ tự động quá lâu. Điều chỉnh nhiệt độ cho camera kiểm tra khi có sự dao động nhiệt độ lớn, trước khi đưa nó vào vận hành.

Bắt Đầu Vận Hành
Hướng Dẫn Sử Dụng