# Установка зеркала, крючка или магнита (см. рис. E)

Зеркало (25), магнит (23) и крючок (24) можно устанавливать на головку камеры (14) в качестве вспомогательного приспособления.

Задвиньте одно из трех приспособлений до упора в вырез на головке камеры (14), как показано на рисунке.

Указание: магнит (23) и крючок (24) подходят для перемещения и удаления только незакрепленных, мелких и легких предметов. Избыточное усилие может повредить инспекционную камеру или вспомогательное приспособление.