# Pengoperasian awal

##

Buka penutup atas (10) dan masukkan kartu Micro-SD (20) hingga maksimal ke dalam slot (11). Tutup kembali penutup atas.

##

Untuk menghidupkan kamera inspeksi, tekan tombol on/off (3). Layar awal akan ditampilkan secara singkat pada display (9).

Catatan: Apabila kabel kamera tidak terpasang saat kamera dihidupkan, display akan menampilkan pesan kesalahan.

Untuk mematikan kamera inspeksi, tekan lagi tombol on/off (3).

Jika tidak ada tombol yang ditekan pada kamera inspeksi, kamera inspeksi akan mati secara otomatis setelah melewati durasi waktu yang diatur (k).

##

Untuk menambah kecerahan gambar kamera, lampu (15) pada kepala kamera dapat dinyalakan dan diatur kecerahannya.

Kecerahan dapat diatur dalam 4 tingkat (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Untuk menyalakan lampu kamera (15) dan mempertajam kecerahan, tekan tombol pencahayaan/kecerahan (7) beberapa kali hingga kecerahan yang diinginkan tercapai.

- Jangan menatap langsung pada lampu (15) dan jangan mengarahkan lampu pada orang lain. Sinar lampu dapat menyilaukan mata.

Untuk mengurangi kecerahan dan mematikan lampu kamera (15), tekan tombol pencahayaan/kecerahan (7) beberapa kali hingga kecerahan yang diinginkan tercapai atau lampu mati.

##

Menekan singkat tombol pembesaran (2) dapat memperbesar gambar pada display sebesar 1,5 kali atau 2 kali.

##

Gunakan tombol Up is Up™ (5) untuk memutar gambar hingga "atas" juga ditampilkan di bagian atas pada display.

Catatan: Fungsi terbatas apabila cermin (25) dipasang dan/atau kabel kamera (13) disejajarkan secara vertikal

##

Gunakan tombol (8) untuk beralih antara mode foto atau mode video. Mode tangkapan yang diatur saat ini (a) akan ditampilkan pada bar status (b).

Gunakan tombol untuk mengambil foto atau video (6) untuk mengambil foto dalam mode yang sesuai atau untuk memulai dan mengakhiri perekaman video.

##

Menekan tombol (4) akan memberikan fungsi yang berbeda pada tombol (8), (7), (5) dan (4) (menyesuaikan tampilan di atasnya pada display) (level 2). Gunakan tombol tersebut menyesuaikan tampilan pada display.

Buka mode galeri dengan menekan singkat tombol (4). Gambar dapat ditampilkan dalam ukuran layar penuh dengan menekan tombol (4) dan video dapat diputar dengan menekan tombol (6).

Tekan lama tombol (4) untuk membuka mode pengaturan. Pengaturan yang dapat dilakukan adalah:

- Reproduksi warna (titik merah)/reproduksi hitam-putih (titik hijau) (h)
- Kecerahan display (i)
- Tanggal/waktu (j)
- Fungsi auto-off: Durasi penonaktifan kamera inspeksi setelah mati secara otomatis (k)
- Durasi pencahayaan display (l)
- Penggunaan memori/memformat kartu Micro-SD (m)

##

Bar status (b) akan muncul pada display selama sekitar 2 detik tiap kali tombol ditekan. Bar status menampilkan:

- Mode tangkapan yang diatur (a)
- Tanggal dan waktu
- Pembesaran yang diatur (c)
- Kecerahan yang diatur (i)
- Level pengisian daya baterai (e)

##

Pengiriman gambar dan video hanya dapat dilakukan apabila kartu Micro-SD (20) terpasang.

Kamera inspeksi dapat disambungkan ke komputer melalui kabel Micro-USB (19) untuk mengirim gambar dan video.

Catatan: Antarmuka USB tidak dapat digunakan bersama dengan produk Apple (misalnya MacBook). Untuk itu, pengiriman data hanya berfungsi melalui kartu Micro-SD.

Simbol pada display menunjukkan bahwa kamera inspeksi telah terhubung ke komputer.

Kamera inspeksi ditampilkan sebagai drive eksternal pada komputer.

Baterai kamera inspeksi tidak dapat diisi daya melalui sambungan (12).

##

Buka penutup atas (10) lalu pasang kabel Micro-USB (19) ke dalam sambungan (12) dengan posisi yang benar.

Setelah pengiriman data selesai, lepaskan kabel Micro-USB dan tutup kembali penutup atas.