# Arbetsanvisningar

Kontrollera omgivningen som du vill inspektera och observera särskilt hinder eller riskställen.

Böj kamerakabeln (13) så att kamerahuvudet kan föras in i den omgivning som ska undersökas. För in kamerakabeln försiktigt.

Anpassa ljusstyrkan för kameralampan (15) så att bilden blir tydlig. Vid föremål som exempelvis reflekterar kraftigt kan du få en bättre bild med mindre ljus.

Om de föremål som ska undersökas visas suddigt, minska eller förstora avståndet mellan kamerahuvudet (14) och föremål.

##

Skydda batteriet mot fukt och vatten.

Batteriet får endast lagras inom ett temperaturområde mellan −20 °C och 50 °C. Låt därför inte batterimodulen t.ex. på sommaren ligga kvar i bilen.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

##

| Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Felindikering på displayen
| Kamerakabeln ej monterad | Montera kamerakabeln.
| Micro-SD-kortet är inte isatt eller inte korrekt isatt | Sätt in Micro-SD-kortet och skjut in det till anslag.