# Datos técnicos

Cámara de inspección digital |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tensión nominal
con acumulador | V= | 10,8/12
con pilas | V= | 6
Pilas (alcalinas-manganeso) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Humedad relativa del aire | % | 5–95A)
Longitud del cable de la cámara | m | 1,2
Radio de curvatura más pequeño del cable de la cámara | mm | 25
Diámetro del cabezal de cámara | mm | 8,5
Resolución de la pantalla |  | 320 × 240
Duración del servicio aprox. | h | 2B)/6C)
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Medidas (longitud × ancho × altura) | mm | 217 × 90 × 49
Condiciones del entorno
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioD) | °C | –10 ... +50
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento sin acumulador | °C | –20 ... +70
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento con acumulador | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Cargadores recomendados |  | GAL 12...

A)

  libre de rocío

B)

  con pilas

C)

  con acumulador y 100 % de luminosidad de la lámpara en el cabezal de cámara

D)

  potencia limitada a temperaturas <0 °C