# Pengoperasian

- Pastikan gagang alat (1) dan baterai (17) selalu kering dan terlindung dari sinar matahari langsung. Kabel kamera dan kepala kamera menjadi tahan air apabila dipasang dengan benar. Meskipun demikian, gagang alat dan baterai tidak terlindung dari air, saat bersentuhan dengan air akan terdapat risiko sengatan listrik atau kerusakan.

- Jangan menggunakan kamera inspeksi apabila lensa pada kepala kamera (14)berembun. Jangan menghidupkan kamera inspeksi sebelum kelembapannya menguap. Jika tidak, kamera inspeksi dapat menjadi rusak.

- Lampu yang dinyalakan (15) dapat menjadi panas selama pengoperasian. Jangan menyentuh lampu untuk menghindari risiko luka bakar.

- Jauhkan kamera inspeksi dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jangan biarkan kamera inspeksi berada terlalu lama di dalam kendaraan. Saat terjadi perubahan suhu yang drastis, biarkan kamera inspeksi menyesuaikan suhu lingkungan terlebih dulu sebelum dioperasikan.

Pengoperasian awal
Petunjuk pengoperasian