# Technische Daten

Digitale Inspektionskamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nennspannung
mit Akku | V= | 10,8/12
mit Batterien | V= | 6
Batterien (Alkali-Mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
relative Luftfeuchte | % | 5–95A)
Länge Kamerakabel | m | 1,2
kleinster Biegeradius Kamerakabel | mm | 25
Durchmesser Kamerakopf | mm | 8,5
Auflösung Display |  | 320 × 240
Betriebsdauer ca. | h | 2B)/6C)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Maße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 217 × 90 × 49
Umgebungsbedingungen
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) | °C | –10 ... +50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung ohne Akku | °C | –20 ... +70
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung mit Akku | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12...

A)

  frei von Betauung

B)

  mit Batterien

C)

  mit Akku bei 100 % Helligkeit der Leuchte im Kamerakopf

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C