# Montarea oglinzii, magnetului sau cârligului (consultă imaginea E)

Oglinda (25), magnetul (23) şi cârligul (24) pot fi montate ca accesorii pe capul camerei (14).

Împinge unul dintre cele 3 accesorii conform reprezentării din imagine până la opritor în degajarea de pe capul camerei (14).

Observaţie: Magnetul (23) şi cârligul (24) sunt adecvate numai pentru deplasarea şi îndepărtarea obiectelor desprinse, mici şi uşoare. Dacă tragerea este prea puternică, camera de inspecţie sau accesoriul pot fi deteriorate.