# 技術性數據

數位探斟攝像儀 |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
額定電壓
使用充電電池 | V= | 10.8/12
使用拋棄式電池 | V= | 6
拋棄式電池（鹼-錳） |  | 4 × 1.5 V LR6（AA）
空氣相對濕度 | % | 5–95A)
攝像電纜長度 | m | 1.2
攝像電纜的最小彎曲半徑 | mm | 25
攝像頭直徑 | mm | 8.5
顯示器解析度 |  | 320 × 240
連續工作時間約略值 | 小時 | 2B)/6C)
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0.64
尺寸（長 × 寬 × 高） | mm | 217 × 90 × 49
環境條件
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
運轉時的容許環境溫度D) | °C | –10 ... +50
無充電電池的存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +70
有充電電池的存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
建議使用的充電器 |  | GAL 12...

A)

  不可有露水凝結現象

B)

  使用拋棄式電池

C)

  使用充電電池且攝像頭內的照明燈亮度為 100 % 時

D)

  溫度 <0 °C 時，性能受限