# Технички податоци

Дигитална камера за проверка |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Број на дел/артикл |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Номинален напон
со акумулаторска батерија | V= | 10,8/12
со батерии | V= | 6
Батерии (алкални-мангански) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Релативна влажност на воздухот | % | 5–95A)
Должина на кабелот за камерата | m | 1,2
Најмал радиус на виткање на кабелот за камерата | mm | 25
Дијаметар на главата на камерата | mm | 8,5
Резолуција на екранот |  | 320 × 240
Времетраење на работа околу | h | 2B)/6C)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Димензии (должина × ширина × висина) | mm | 217 × 90 × 49
Околни услови
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работаD) | °C | –10 ... +50
дозволена околна температура при складирање без батерија | °C | –20 ... +70
дозволена околна температура при складирање со батерија | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Препорачани полначи |  | GAL 12...

A)

  без замаглување

B)

  со батерии

C)

  со акумулаторска батерија при 100 % осветленост на светлата на главата на камерата

D)

  ограничена јачина при температури <0 °C