# تركيب المرآة أو المغناطيس أو الخطاف (انظر الصورة الصورة E)

يمكن تركيب المرآة (25) والمغناطيس (23) والخطاف (24) كوسائل مساعدة برأس الكاميرا (14).

أدخل واحدة من وسائل المساعدة الثلاث الموضحة في الصورة في تجويف رأس الكاميرا (14) حتى المصد.

ملحوظة: المغناطيس (23) والخطاف (24) مناسبان لتحريك الأشياء الصغيرة والخفيفة السائبة وإزالتها. في حالة الشد الزائد عن الحد قد تتعرض كاميرا الفحص أو وسيلة المساعدة لأضرار.