# Τεχνικά στοιχεία

Ψηφιακή κάμερα επιθεώρησης |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση
με επαναφορτιζόμενη μπαταρία | V= | 10,8/12
με μπαταρίες | V= | 6
Μπαταρίες (αλκαλίου-μαγγανίου) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Σχετική υγρασία αέρα | % | 5–95A)
Μήκος του καλωδίου της κάμερας | m | 1,2
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης του καλωδίου της κάμερας | mm | 25
Διάμετρος κεφαλής κάμερας | mm | 8,5
Ανάλυση οθόνης |  | 320 × 240
Διάρκεια λειτουρ‌γίας περίπου | h | 2B)/6C)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | mm | 217 × 90 × 49
Συνθήκες περιβάλλοντος
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) | °C | –10 ... +50
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση χωρίς μπαταρία | °C | –20 ... +70
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση με μπαταρία | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 12...

A)

  χωρίς συμπύκνωση

B)

  με μπαταρίες

C)

  με επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο 100 % φωτεινότητα του φωτός στην κεφαλή της κάμερας

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C