# Teknik veriler

Dijital denetim kamerası |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominal gerilim
Akü ile | V= | 10,8/12
Pillerle | V= | 6
Piller (alkali mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Bağıl hava nemi | % | 5–95A)
Kamera kablosunun uzunluğu | m | 1,2
Kamera kablosunun en küçük bükme yarıçapı | mm | 25
Kamera kafası çapı | mm | 8,5
Ekran çözünürlüğü |  | 320 × 240
İşletme süresi, yakl. | sa | 2B)/6C)
Ağırlık EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 0,64
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 217 × 90 × 49
Ortam koşulları
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığıD) | °C | –10 ... +50
Aküsüz depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +70
Aküyle depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 12...

A)

  yoğuşmasız

B)

  Pillerle

C)

  Kamera kafasındaki lamba akü ile %100 parlaklıkta

D)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans