# Tekniske data

Digitalt inspektionskamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominel spænding
Med akku | V= | 10,8/12
Med batterier | V= | 6
Batterier (alkaliske manganbatterier) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativ luftfugtighed | % | 5–95A)
Længde af kamerakabel | m | 1,2
Min. bøjeradius, kamerakabel | mm | 25
Diameter, kamerahoved | mm | 8,5
Opløsning, display |  | 320 × 240
Driftstid ca. | t | 2B)/6C)
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Mål (længde × bredde × højde) | mm | 217 × 90 × 49
Omgivelsesbetingelser
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) | °C | –10 ... +50
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring uden akku | °C | –20 ... +70
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring med akku | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Anbefalede ladere |  | GAL 12...

A)

  Uden kondensering

B)

  Med batterier

C)

  Med akku ved 100 % lysstyrke på lyset i kamerahovedet

D)

  begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C