# Kasutamine

- Kaitske käsiseadet (1) ja akut (17)niiskuse ja otsese päikesevalguse eest. Kaamerakaabel ja kaamerapea on õige paigalduse korral veekindlad. Käsiseade ja aku ei ole siiski veekindlad, veega kokkupuute korral tekib elektrilöögi või kahjustuste oht.

- Ärge kasutage kontrollkaamerat, kui kaamerapea (14) objektiiv on udune. Lülitage kontrollkaamera sisse alles siis, kui niiskus on ära auranud. Vastasel juhul võib kontrollkaamera kahjustada saada.

- Sisselülitatud valgusti (15) võib töö ajal kuumaks muutuda. Põletuste vältimiseks ärge puudutage valgustit.

- Ärge jätke kontrollkaamerat äärmuslike temperatuuride ega temperatuurikõikumiste kätte. Ärge jätke neid näiteks pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikõikumiste korral laske kontrollkaameral enne kasutuselevõtmist esmalt keskkonnatemperatuuriga kohaneda.

Kasutuselevõtt
Tööjuhised