# البيانات الفنية

كاميرا الفحص الرقمية |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
الجهد الاسمي
مع المركم | فلط= | 10,8/12
مع البطاريات | فلط= | 6
بطاريات (المنجنيز القلوي) |  | 4 × 1,5 فلط LR6 ‎(AA)‎
للرطوبة الجوية النسبية | % | A)5–95‏
طول كابل الكاميرا | متر | 1,2
أصغر نصف قطر انثناء | مم | 25
قطر رأس الكاميرا | مم | 8,5
دقة وحدة العرض |  | 320 × 240‏
مدة التشغيل حوالي | ساعة | /B)2 C)6
الوزن حسب ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | كجم | 0,64
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 217 × 90 × 49‏
الظروف المحيطة
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلD) | °م | –10 ... +50‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين دون المركم | °م | –20 ... +70‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين بالمركم | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 10,8V... GBA 12V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 12...‎

A)

  خالية من الندی

B)

  مع المركم عند إضاءة 100 % للمصباح الموجود في رأس الكاميرا

C)

  مع البطاريات

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة <0 °م