# Prevádzka

- Chráňte ručné náradie (1) a akumulátor (17) pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Kábel kamery a hlava kamery sú pri správnej montáži vodotesné. Ručné náradie a akumulátor však nie sú chránené proti vode, pri kontakte s vodou vzniká riziko zásahu elektrickým prúdom alebo riziko poškodenia.

- Inšpekčnú kameru nepoužívajte, keď je šošovka na hlave kamery (14) zarosená. Inšpekčnú kameru zapnite až vtedy, keď sa vlhkosť odparí. Inšpekčná kamera by sa inak mohla poškodiť.

- Zapnuté svetlo (15) sa môže počas prevádzky veľmi zohriať. Nedotýkajte sa svetla, aby ste sa nepopálili.

- Inšpekčnú kameru nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom. Nenechávajte ju napríklad dlhší čas položenú v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte inšpekčnú kameru pred uvedením do prevádzky nadobudnúť bežnú teplotu.

Uvedenie do prevádzky
Pracovné pokyny