# Tööjuhised

Vaadake üle keskkond, mida soovite kontrollida, ning pöörake erilist tähelepanu takistustele ja ohtlikele kohtadele.

Painutage kaamerakaablit (13) nii, et kaamerapea saaks hästi uuritavasse keskkonda viia. Viige kaamerakaabel ettevaatlikult sisse.

Reguleerige kaameravalgusti (15) heledust nii, et pilt oleks hästi näha. Näiteks tugeva peegeldusega esemete korral võib vähem valgust pildikvaliteeti parandada.

Kui kontrollitavaid esemeid kuvatakse uduselt, vähendage või suurendage kaamerapea (14) ja eseme vahelist kaugust.

##

Kaitske akut niiskuse ja vee eest.

Hoidke aku temperatuuril −20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut suvel autosse.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.

Järgige jäätmekäitluse juhiseid.

##

| Põhjus | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
Veanäit ekraanil
| Kaamerakaabel ei ole paigaldatud | Paigaldage kaamerakaabel.
| Micro-SD-kaarti pole paigaldatud või on see valesti paigaldatud | Paigaldage Micro-SD-kaart ja lükake kuni piirajani sisse.