# Peegli, magneti või konksu paigaldamine (vt jn E)

Kaamerapeale (14) saab abivahenditena paigaldada peegli (25), magneti (23) ja konksu (24).

Lükake üks kolmest abivahendist pildil kujutatud viisil kuni piirajani kaamerapeal (14) olevasse pilusse.

Märkus. Magnet (23) ja konks (24) sobivad lõdvalt kinnitatud, väikeste ja kergete esemete liigutamiseks ja eemaldamiseks. Liiga tugeva tõmbe korral võib kontrollkaamera või abivahend kahjustada saada.