# Työskentelyohjeita

Tarkista tutkittavan alueen ympäristö etenkin esteiden ja vaarallisten kohtien varalta.

Taivuta kamerakaapelia (13) niin, että kamerapään voi ohjata tutkittavalle alueelle helposti. Ohjaa kamerakaapeli varovasti sisään.

Säädä kameran valaisimen (15) kirkkaus niin, että kuvasta tulee selkeä. Esimerkiksi voimakkaasti heijastavien esineiden ympäristössä saat paremman kuvan vähemmällä valolla.

Jos tutkittavat kohteet näkyvät epäselvinä, pienennä tai lisää etäisyyttä kamerapään (14) ja kohteen välillä.

##

Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.

Säilytä akkua vain −20 … 50 °C lämpötilassa. Älä jätä akkua esimerkiksi kuumana kesäpäivänä pitkäksi ajaksi autoon.

Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen.

Huomioi hävitysohjeet.

##

| Syy | Korjausohje
--- | --- | ---
Virhesanoma näytössä
| Kamerakaapelia ei ole asennettu | Asenna kamerakaapeli.
| Micro-SD-korttia ei ole asennettu tai asennus on tehty väärin | Asenna Micro-SD-kortti ja työnnä sen pohjaan asti.