# Технически данни

Дигитална камера за инспекция |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Номинално напрежение
C акумулаторна батерия | V= | 10,8/12
С батерии | V= | 6
Батерии (алкално-манганови) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Относителна влажност на въздуха | % | 5–95A)
Дължина кабел на камерата | m | 1,2
Най-малък радиус на огъване на кабела на камерата | mm | 25
Диаметър глава на камерата | mm | 8,5
Резолюция дисплей |  | 320 × 240
Продължи‌телност на работа, прибл. | h | 2B)/6C)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Размери (дължина × ширина × височина) | mm | 217 × 90 × 49
Условия на околната среда
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Допустима температура на околната среда по време на работаD) | °C | –10 ... +50
Допустима температура на околната среда по време на съхранение без акумулаторна батерия | °C | –20 ... +70
Допустима температура на околната среда по време на съхранение с акумулаторна батерия | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 12...

A)

  без кондензиране

B)

  С батерии

C)

  С акумулаторна батерия при 100 % яркост на лампата в главата на камерата

D)

  ограничена мощност при температури <0 °C