# Instructions d’utilisation

Contrôlez l’environnement à inspecter et tenez compte surtout des obstacles ou des endroits dangereux.

Pliez le câble flexible (13) de manière à ce que la tête de caméra puisse facilement être introduite dans l’environnement à inspecter. Introduisez le câble flexible avec précaution.

Adaptez la luminosité de la LED (15) de manière à ce que l’image soit bien visible. Dans le cas d’objets fortement réfléchissants, une luminosité réduite permet d’obtenir une meilleure image.

Au cas où les objets à inspecter manquent de netteté à l’affichage, réduisez ou augmentez la distance entre la tête de caméra (14) et l’objet.

##

Protéger la batterie de l’humidité et de l’eau.

Ne stockez l’accu que dans la plage de températures de −20 °C à 50 °C. Ne laissez p.ex. pas l’accu longtemps dans une voiture en été.

Une baisse notable de l’autonomie de l’accu au fil des re’s effectuées indique que l’accu est arrivé en fin de vie et qu’il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant son élimination.

##

| Cause | Remède
--- | --- | ---
Affichage de défaut sur l’écran
| Câble flexible de caméra pas monté | Montez le câble flexible.
| Carte Micro-SD pas insérée ou mal insérée | Insérez la carte Micro-SD jusqu’en butée dans le bon sens.