# 電源供應

本探斟攝像儀可以使用一般的電池也可以使用博世鋰離子充電電池。

## 以電池轉接器驅動（請參考 A）

一般電池先放入電池轉接器內。

- 電池轉接器僅能在規定的博世探斟攝像儀上使用，不得搭配電動工具一起使用。

將電池轉接匣 (26) 推入電池盒 (28) 中，即可裝入電池。根據密封端蓋上的圖示 (27)，將電池置入匣套裡。請推移密封端蓋，讓它覆蓋在匣套上，直到可感覺到已卡上並且與探斟攝像儀的把手貼齊。

若要取出電池，請按壓密封端蓋 (27) 的解鎖按鈕 (18)，並將密封端蓋拔下。將位於其中的轉接匣 (26) 從電池盒 (28) 中取出。

務必同時更換所有的電池。請使用同一製造廠商，容量相同的電池。

- 長時間不使用時，請將取出探斟攝像儀中的電池。電池可能因長時間存放不使用而自行放電。

## 以充電電池驅動（請參考 B）

- 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。 僅有這些充電器適用於斟測攝像儀所使用的鋰離子充電電池。

提示：若是使用非本探斟攝像儀適用的充電電池，可能導致探斟攝像儀功能異常或損壞。

提示：出貨時充電電池已部分充電。首度使用之前，請先將充電電池充飽電，以確保充電電池的完整功率。

鋰離子充電電池可隨時充電，這樣做並不會縮短電池的使用壽命。如果突然中斷充電，電池也不會損壞。

若要裝入已充好電的充電電池 (17)，請將電池推入電池盒 (28)，直到感覺扣入，並齊平緊貼在探斟攝像儀把手上。

若要取出充電電池 (17)，請按壓解鎖按鈕 (18)，並將充電電池拔出電池盒 (28)。不可以強行拉出充電電池。