# Napomene za rad

Proverite okruženje u kojem želite da izvršite inspekciju, i vodite računa naročito o preprekama i opasnim mestima.

Nakrenite kabl kamere (13) tako, da glava kamere može dobro da se uvede okruženje koje treba da se pretraži. Pažljivo uvedite kabl kamere.

Podesite osvetljenost svetla kamere (15) tako, da se slika može raspoznati. Kod predmeta koji reflektuju npr. možete sa malo svetla da dobijete bolju sliku.

Ako su predmeti prikazani nejasno, smanjite ili uvećajte odstojanje između glave kamere (14) i predmeta.

##

Zaštitite akumulator od vlage i vode.

Skladištite akumulator samo u području tempera‌ture od −20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumula‌tor leti npr. u autu.

Primetno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Sledite uputstva za odlaganje na otpad.

##

| Uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Prikaz greške na displeju
| Kabl kamere nije montiran | Montirajte kabl kamere.
| Micro-SD kartica nije, odnosno nije pravilno umetnuta | Umetnite Micro-SD karticu i ugurajte je do graničnika.