# 保存/传输拍摄内容 (GIC 4‑23 C)

## 拍摄照片

按压照片拍摄按键(14)，以拍摄当前显示屏显示的照片。照片保存在检测摄像机的内部存储器中，可以通过USB Type‑C®进行传输。

## 通过Type-C® USB接口传输数据

如需通过USB Type‑C®传输数据，请接通检测摄像机。打开Type-C® USB插口的盖子(3)。利用Type-C® USB线(29)将Type-C® USB插口与您的计算机连接起来。

在您的计算机上打开文件浏览器并选择驱动器Bosch_GIC。从检测摄像机内部存储器可复制已存的文件，将其移动到您的计算机上或删除。

一旦结束所需过程，请按标准程序断开驱动器。

提示：请始终先从您的计算机操作系统上移除驱动器（弹出驱动器），否则可能会损坏检测摄像机的内部存储器。

移除Type-C® USB线（检测摄像机将自动关闭）。关闭上盖板(2)，以防灰尘和溅水进入。

提示：仅可通过Type-C® USB接口将检测摄像机连接到计算机上。如果连接其他设备，则可能损坏检测摄像机。

提示：Type-C® USB接口仅用于传输数据，无法通过该接口为充电电池或其他设备充电。