# การบันทึก/การถ่ายโอนข้อมูลบันทึก (GIC 4‑23 C)

## การบันทึกภาพ

กดปุ่มบันทึกภาพ (14) เพื่อบันทึกภาพจากการแสดงผลบนหน้าจอในปัจจุบัน ภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้องตรวจสภาพและสามารถถ่ายโอนได้ผ่าน USB ชนิด C®

## การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเตอร์เฟส USB ชนิด C®

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ชนิด C® ให้เปิดใช้งานกล้องตรวจสภาพ เปิดฝาครอบซ็อกเก็ต USB ชนิด C® (3) เชื่อมต่อซ็อกเก็ต USB ชนิด C® เข้ากับเครื่อง PC ผ่านสาย USB ชนิด C® (29)

เปิดเบราว์เซอร์ไฟล์บนเครื่อง PC แล้วเลือกไดรฟ์ Bosch_GIC คุณสามารถคัดลอกไฟล์ที่บันทึกไว้จากหน่วยความจำภายในของกล้องตรวจสภาพ ย้ายไฟล์ไปไว้ในเครื่อง PC หรือลบไฟล์ออกได้

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานที่ต้องการ ให้ถอดการเชื่อมต่อไดรฟ์ตามมาตรฐานออกจากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: อีเจ็คต์ไดรฟ์ออกจากระบบปฏิบัติการของเครื่อง PC ก่อนเสมอ (ขับไดรฟ์ออก) มิฉะนั้นหน่วยความจำภายในของกล้องตรวจสภาพอาจได้รับความเสียหาย

ถอดสาย USB ชนิด C® ออก (กล้องตรวจสภาพจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ) ปิดฝาครอบด้านบน (2) เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็น

หมายเหตุ: เชื่อมต่อกล้องตรวจสภาพเข้ากับเครื่อง PC ผ่านอินเตอร์เฟส USB ชนิด C® เท่านั้น กล้องตรวจสภาพอาจได้รับความเสียหายหากเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ: อินเตอร์เฟส USB ชนิด C® ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้