# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

## การเปิด-ปิดเครื่อง

สำหรับการเปิดใช้งานกล้องตรวจสภาพ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (8) หรือปุ่มตรงกลาง (11)

หมายเหตุ: หากไม่ได้ติดตั้งสายกล้อง เมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับการปิดใช้งานกล้องตรวจสภาพ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (8) ค้างไว้จนกระทั่งจอแสดงผลดับลง

หากไม่ได้กดปุ่มบนกล้องตรวจสภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาปิดการทำงานได้ในเมนูหลัก

## ควบคุมความสว่างของไฟในหัวกล้อง

สำหรับการควบคุมไฟ ให้กดปุ่มด้านซ้าย (10) หรือปุ่มด้านขวา (13) ซ้ำๆ จนกระทั่งได้ความสว่างที่ต้องการหรือไฟดับลง

- ต้อง‌ไม่‌จ้องมอง‌เข้าใน‌ลำแสงโดยตรง (5) ละอย่าชี้หลอดไฟไปที่ผู้อื่น แสงจากหลอดไฟอาจทำให้ดวงตาบอดได้

## การขยาย/การย่อรูปภาพบนจอแสดงผล (การซูม)

สำหรับการตั้งค่าระดับการขยายการแสดงผลบนหน้าจอ ให้กดปุ่มเพิ่มระดับ (9) หรือปุ่มลดระดับ (12) ซ้ำๆ จนกระทั่งได้ระดับการขยายที่ต้องการ