# 作業注意事項

請檢查您想要斟查的周遭環境，並請特別留意障礙物或危險位置。

請將攝像電纜 (1) 彎折成攝像頭方便深入查看區域的角度。請小心地將攝像電纜伸入。

請調整攝像照明燈 (5) 的亮度，以便看清楚畫面。舉例來說，反射性強的物體只需要少量燈光或設定黑白對比即能獲得更佳畫面。

如果畫面上的欲查看物體模糊不清，請您縮短或拉開攝像頭 (4) 與該物體之間的距離。

## 故障－原因和補救方法

提示：Micro-SD 卡 (30) 只可在 GIC 5‑27 C 上插入。

顯示器上出現的錯誤 | 原因 | 補救措施
--- | --- | ---
（黃色警告） | 內部記憶體幾乎已滿 | 請刪除內部記憶體的檔案，或插入 Micro-SD 卡 (30)。
（紅色警告） | 內部記憶體已滿 | 請刪除內部記憶體的檔案，或插入 Micro-SD 卡 (30)。
內部記憶體錯誤 | 請重新啟動探斟攝像儀。 若問題持續存在，請洽詢授權的 Bosch客戶服務中心。
（黃色警告） | Micro-SD 卡幾乎已滿 | 請刪除 Micro-SD 卡 (30) 的檔案。
（紅色警告） | Micro-SD 卡已滿 | 請刪除 Micro-SD 卡 (30) 的檔案。
Micro-SD 卡錯誤 | 請取出 Micro-SD 卡 (30) 並將其重新插入。 在其他裝置上檢查 Micro-SD 卡。