# Thông số kỹ thuật

Camera kiểm tra kỹ thuật số |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
Mã hàng |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
Kích thước hiển thị | " | 4,3 | 5
Độ phân giải màn hình hiển thị | px | 800 × 480 | 1280 × 720
Độ phân giải Camera/tệp ảnhA) | px | 1280 × 720 |
Độ phân giải Camera, tệp ảnh và tệp video | px |  | 1280 × 720
Định dạng Ảnh chụp màn hình |  | JPG | JPG
Định dạng Video |  | – | AVI
Tốc độ khung Video
không chức năng AutoUp | fps | – | 20
có chức năng AutoUp | fps | – | 7
số lượng ảnh tối đa trên bộ nhớ trong |  | 30 | 30
Trường quan sátB) | ° | 75 | 75
Khoảng cách lấy nét | mm | 30−80 | 30−80
cường độ ánh sáng tối đa của đèn đầu cameraC) | lx | 200 | 200
thời gian ngâm tối đa của đầu/cáp camera trong dầu diesel, dầu động cơ, cồn etylic, xăng, AdBlue® và nước muối (hàm lượng muối 26,5%) | min | 30 | 30
Nguồn cung năng lượng
Pin hợp khối (Li-Ion) |  | 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V
Ắc quy (kiềm-mangan, có đầu nối ắc quy) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Pin (NiMH, có đầu nối ắc quy) |  | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA)
Bộ nguồn dự phòng để lưu giờ
Pin cúc áo |  | CR2450 (3 V, Ắc quy Lithium) | CR2450 (3 V, Ắc quy Lithium)
Tuổi thọ pin khoảng. | Năm | 3 | 3
Thời gian vận hành khoảng.
có pin (Li-Ion)D) | h | 8E) | 6F)
với pin (kiềm-mangan) | h | 3E) | 2F)
có pin (NiMH, 1,2 V) | h | 3,5E) | 3F)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014
có pin (Li-Ion) | kg | 0,73–0,94G) | 0,73–0,94G)
với pin (kiềm-mangan) | kg | 0,68 | 0,68
Kích thước (chiều dài × rộng × cao)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
Đường kính đầu camera | mm | 8,3 | 8,3
Chiều cài cáp camera | m | 1,5 | 1,5
bán kính uốn nhỏ nhất của cáp camera | mm | 25 | 25
Mức độ bảo vệ Thiết bị cầm tay (không có đầu nối pin/đầu nối ắc quy) |  | IP54 | IP54
Mức độ bảo vệ đầu camera và cáp camera |  | IP67 | IP67
nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 | 0 … +35
nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hành | °C | –10 … +50 | –10 … +50
nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ (không có pin) | °C | –20 … +70 | –20 … +70
Pin được khuyên dùng |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  Độ phân giải 800 × 480 khi hình ảnh được phóng to hoặc được hiển thị đen trắng

B)

  được đo trên toàn bộ đường chéo ảnh

C)

  ở khoảng cách 50 mm và môi trường xung quanh tối

D)

  với GBA 12V 2.0Ah

E)

  với hiển thị camera, có chức năng Up Indication, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%

F)

  với hiển thị camera, có chức năng AutoUp, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%

G)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng