# Pengoperasian awal

## Menghidupkan/mematikan

Untuk menghidupkan kamera inspeksi, tekan tombol on/off (8) atau tombol tengah (11).

Catatan: Apabila kabel kamera tidak terpasang saat kamera dihidupkan, display akan menampilkan pesan kesalahan.

Untuk mematikan kamera inspeksi, tekan tombol on/off (8) selama beberapa saat hingga display padam.

Jika tidak ada tombol apa pun yang ditekan pada kamera inspeksi selama beberapa saat, kamera inspeksi akan mati secara otomatis untuk melindungi baterai. Waktu penonaktifan dapat ditentukan pada menu utama.

## Mengatur lampu pada kepala kamera

Untuk mengatur lampu, tekan tombol kiri (10) atau tombol kanan (13) beberapa kali hingga kecerahan yang diinginkan tercapai atau lampu padam.

- Jangan menatap langsung pada lampu (5) dan jangan mengarahkan lampu pada orang lain. Sinar lampu dapat menyilaukan mata.

## Memperbesar/memperkecil gambar pada display (zoom)

Untuk mengatur level pembesaran tampilan display, tekan tombol atas (9) atau bawah (12) beberapa kali hingga level pembesaran yang diinginkan tercapai.