# 電源供應

本探斟攝像儀可以使用 Bosch 鋰離子充電電池、一般市售電池或一般市售鎳氫充電電池。

顯示器上的電池電量 (c) 顯示鋰離子充電電池、電池或鎳氫充電電池的電量。

## 以電池轉接器驅動（請參考 A）

電池或鎳氫充電電池以裝入電池轉接器的方式使用。

- 電池轉接器僅能在規定的博世探斟攝像儀上使用，不得搭配電動工具一起使用。

若要裝入電池或充電電池，將電池轉接匣 (21) 推入電池盒 (20)。根據密封端蓋上的圖示 (23)，將電池或充電電池置入匣套內。請推移密封端蓋，讓它覆蓋在匣套上，直到可感覺到已卡上並且與探斟攝像儀的把手貼齊。

若要取出電池或充電電池，請按壓密封端蓋 (23) 的解鎖按鈕 (22)，並將密封端蓋拔下。將位於其中的轉接匣 (21) 從電池盒 (20) 中取出。

務必同時更換所有的拋棄式電池或充電電池。請使用同一製造廠商、容量相同的拋棄式電池或充電電池。

- 長時間不使用時，請將取出探斟攝像儀中的電池或充電電池。 探斟攝像儀中的電池或充電電池可能因長時間存放不使用而自行放電。

## 以充電電池驅動（請參考 B）

- 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。 僅有這些充電器適用於斟測攝像儀所使用的鋰離子充電電池。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

若要裝入已充好電的充電電池 (16)，請將電池推入電池盒 (20)，直到感覺扣入，並齊平緊貼在探斟攝像儀把手上。

若要取出充電電池 (16)，請按壓解鎖按鈕 (22)，並將充電電池拔出電池盒 (20)。不可以強行拉出充電電池。

## 如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 –20 °C 至 50 °C 的環境中。夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。

請您遵照廢棄物處理相關指示。