# 保存/传输拍摄内容 (GIC 5‑27 C)

## 拍摄照片/视频

Micro-SD卡(30)插入后，照片和视频将保存到该卡上。

如果没有Micro-SD卡，照片将保存在检测摄像机的内部存储器上，但无法进行视频拍摄。

照片模式：按压照片/视频拍摄按键(19)，以拍摄当前显示屏显示的照片。

视频模式：如要启动视频拍摄，按压照片/视频拍摄按键(19)，如要退出则按压照片/视频拍摄按键(19)或中间按键(11)。

通过<主菜单>在照片和视频模式之间进行切换。

## 数据传输概述

- 将照片文件从内部存储器传输到Micro-SD卡 (30)上：插入Micro-SD卡(30)后，显示屏中会显示是否应将存储在检测摄像机内部存储器中的数据传输到Micro-SD卡上的查询。
- 通过USB Type‑C®从内部存储器上传输照片文件：只有在未将Micro-SD卡(30)插入检测摄像机的情况下，才能进行传输。
- 从Micro-SD卡 (30)传输文件：您可以通过USB Type‑C®从插入的Micro-SD卡(30)上传输文件，或取出Micro-SD卡(30)，将其插入其他设备。

## 插入Micro-SD卡

打开上盖板(2)，以正确的方向将Micro-SD卡(30)插入卡槽(18)并推至限位。再次小心地关上上盖板。

## 通过Type-C® USB接口传输数据

如需通过USB Type‑C®传输数据，请接通检测摄像机。打开Type-C® USB插口的盖子(3)。利用Type-C® USB线(29)将Type-C® USB插口与您的计算机连接起来。

在您的计算机上打开文件浏览器并选择用于传输文件的驱动器。驱动器的名称为：

- 如果没有Micro-SD卡插入检测摄像机中：Bosch_GIC
- 如果将未命名的Micro-SD卡插入检测摄像机中：USB驱动器默认命名
- 如果将已命名的Micro-SD卡插入检测摄像机中：Micro-SD卡名称

从检测摄像机内部存储器或Micro-SD卡可复制已存的文件，将其移动到您的计算机上或删除。

一旦结束所需过程，请按标准程序断开驱动器。

提示：请始终先从您的计算机操作系统上移除驱动器（弹出驱动器），否则可能会损坏检测摄像机的内部存储器。

移除Type-C® USB线（检测摄像机将自动关闭）。关闭上盖板(2)，以防灰尘和溅水进入。

提示：仅可通过Type-C® USB接口将检测摄像机连接到计算机上。如果连接其他设备，则可能损坏检测摄像机。

提示：Type-C® USB接口仅用于传输数据，无法通过该接口为充电电池或其他设备充电。