# Pengoperasian

- Lindungi perangkat genggam dan baterai atau adaptor baterai dari sinar matahari langsung. Jaga baterai atau adaptor baterai tetap kering. Jika dipasang dengan benar, kabel kamera (1) dan kepala kamera (4) bersifat kedap air dan perangkat genggam (15) kedap terhadap cipratan air. Meskipun demikian, baterai (16) dan adaptor baterai tidak kedap air, saat bersentuhan dengan air, terdapat risiko sengatan listrik atau kerusakan.

- Jangan menggunakan kamera inspeksi apabila lensa pada kepala kamera (4)berembun. Jangan menghidupkan kamera inspeksi sebelum kelembapannya menguap. Jika tidak, kamera inspeksi dapat menjadi rusak.

- Lampu yang dinyalakan (5) dapat menjadi panas selama pengoperasian. Jangan menyentuh lampu untuk menghindari risiko luka bakar.

- Jauhkan kamera inspeksi dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jangan biarkan kamera inspeksi berada terlalu lama di dalam kendaraan. Saat terjadi perubahan suhu yang drastis, biarkan kamera inspeksi menyesuaikan suhu lingkungan terlebih dulu sebelum dioperasikan.

Pengoperasian awal
Menu utama
Menyimpan/mentransfer rekaman
Menyimpan/mentransfer rekaman
Petunjuk pengoperasian