# 초기 작동

## 전원 켜기/끄기

산업용 내시경의 전원을 켜려면 전원 버튼 (8) 또는 중앙 버튼 (11) 을 누르십시오.

지침: 전원을 켤 때 카메라 케이블이 장착되어 있지 않으면, 디스플레이에서 오류 메시지를 나타냅니다.

산업용 내시경의 전원을 끄려면 전원 버튼 (8) 을 디스플레이가 사라질 때까지 누르십시오.

산업용 내시경에서 몇 시간 동안 아무런 버튼을 누르지 않으면, 산업용 내시경은 충전용 배터리 또는 배터리 절약을 위해 자동으로 꺼집니다. 꺼지는 시간은 시작 메뉴에서 지정할 수 있습니다.

## 카메라 헤드의 라이트 조절하기

라이트를 조절할 때는 원하는 밝기에 도달하거나 라이트가 꺼질 때까지 왼쪽 버튼 (10) 및 오른쪽 버튼 (13) 을 누르십시오.

- 라이트 (5) 를 직접 응시하는 일이 없도록 하고, 라이트가 다른 사람을 향하지 않게 하십시오. 라이트의 빛이 눈 부시게 할 수 있습니다.

## 디스플레이의 이미지 확대/축소하기(줌)

디스플레이 표시의 확대 단계를 설정할 때는 원하는 확대 단계에 도달할 때까지 상향 버튼 (9) 및 하향 버튼 (12) 을 누르십시오.